|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código laboratorio | Muestra | Humedad % | Orgánicos % | Carbonatos % | Residuo de Silicio % | pH | Conductividad mS |
| LSI00297 | H.MS.1 | 7,61 | 5,37 | 1,75 | 92,94 | 7,05 | 0,17 |
| LSI00298 | H.MS.2 | 7,09 | 2,83 | 1,61 | 95,59 | 7,45 | 0,1 |
| LSI00299 | H.MS.3 | 12,21 | 3,31 | 2,86 | 93,9 | 8,45 | 0,3 |
| LSI00300 | H.MS.4 | 10,67 | 2,83 | 9,88 | 87,68 | 8,75 | 0,31 |
| LIS00301 | H.MS.5 | 11,6 | 2,52 | 7,03 | 90,66 | 9,07 | 0,43 |
| LSI00302 | H.MS.6 | 13,99 | 2,41 | 6,5 | 91,28 | 9,25 | 0,55 |
| LSI00303 | H.MS.7 | 16,47 | 2,53 | 5,31 | 92,3 | 9,23 | 0,57 |

Tabla Suplementaria 1. Resultados de LOI y pH, conductividad para las muestras de sedimento del sitio Hangar.