-0.4

(d) -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 40

60

80

100

FWHM (nm) z location (m)

Width at x-axis Width at y-axis

(a) (b)

(c)

-0.8 0 0.4 0.8